2026年阿图什市车用油液产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	车用汽油
	6L
	4L
	2L

	2
	车用柴油
	6L
	4L
	2L

	3
	车用尿素
	2桶

（每桶不少于2kg(L)）
	1桶
	1桶


2 检验依据

表2 车用汽油

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	研究法辛烷值(RON)
	GB/T 5487-2015

	2
	抗暴指数（RON+MON）/2
	GB/T 5487-2015、GB/T 503-2016

	3
	铅含量
	GB/T 8020-2015

	4
	馏程
	GB/T 6536-2010

	5
	蒸气压
	GB/T 8017-2012

	6
	未洗胶质含量
	GB/T 8019-2025

	7
	溶剂洗胶质含量
	GB/T 8019-2025

	8
	诱导期
	GB/T 8018-2015

	9
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	10
	硫醇（博士试验）
	NB/SH/T 0174-2015

	11
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	12
	水溶性酸或碱
	GB/T 259-1988

	13
	机械杂质及水分
	GB 17930-2016、GB/T 260-2016

GB/T 511-2010

	14
	苯含量
	NB/SH/T 0713-2023

	15
	芳烃含量
	GB/T 30519-2024

	16
	烯烃含量
	GB/T 30519-2024

	17
	氧含量
	NB/SH/T 0663-2014

	18
	甲醇含量
	NB/SH/T 0663-2014

	19
	锰含量
	NB/SH/T 0711-2019

	20
	铁含量
	SH/T 0712-2002

	21
	密度
	GB/T 1884-2000


表3 车用柴油
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	氧化安定性
	SH/T 0174-2004

	2
	硫含量
	SH/T 0689-2000

	3
	酸度
	GB/T 258-2025

	4
	10%蒸余物残炭
	GB/T 17144-2021

	5
	灰分
	GB/T 508-1985

	6
	铜片腐蚀
	GB/T 5096-2017

	7
	水分
	GB 19147-2016、GB/T260-2016

	8
	多环芳烃含量
	NB/SH/T 0806-2022

	9
	总污染物
	GB/T 33400-2016

	10
	运动黏度
	GB/T 265-1988

	11
	凝点
	GB/T 510-2018

	12
	冷滤点
	NB/SH/T 0248-2019

	13
	闪点（闭口）
	GB/T 261-2021

	14
	十六烷值
	GB/T 386-2021

	15
	十六烷指数
	SH/T 0694-2000

	16
	馏程
	GB/T 6536-2010

	17
	密度
	GB/T 1884-2000

	18
	脂肪酸甲酯含量
	GB/T 23801-2021


表4 车用尿素
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	尿素含量
	GB 29518—2013

	2
	密度（20℃）
	GB/T 1884-2000

	3
	折光率20nD
	GB/T 614—2021

	4
	杂质含量
	碱度（以NH3计）
	GB 29518—2013
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	5
	一致性确认
	GB 29518—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 17930-2016 车用汽油
GB 19147-2016 车用柴油
GB 29518-2013 柴油发动机氮氧化物还原剂 尿素水溶液（AUS 32）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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