2026年阿图什市学生用品产品质量监督抽查实施细则
1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

抽样数量见表1。

表1抽样数量
	序号
	产品种类
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	书写笔
	油墨圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	水性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	中性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	自来水笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	活动铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅芯
	2盒
	1盒
	1盒

	2
	记号笔
	记号笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	荧光笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	白板笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	微孔笔头墨水笔
	20支
	10支
	10支

	3
	涂改

制品
	修正液
	70mL
	40mL
	30mL

	
	
	修正笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	修正带
	180m
	100m
	80m

	
	
	修正贴
	100张
	50张
	50张

	4
	胶黏剂
	液体胶
	360mL
	240mL
	120mL

	
	
	固体胶
	120g
	80g
	40g

	
	
	浆糊
	400mL/460g
	260mL/300g
	140mL/160g

	5
	课业簿册
	8本
	4本
	4本

	6
	彩泥
	2套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。


2 检验依据

表2 书写笔、记号笔、涂改制品、彩泥
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量
	GB 6675.4—2014

GB/T30419—2013


表3 胶粘剂

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	苯
	GB 21027—2020

	2
	甲苯+二甲苯
	GB 21027—2020

	3
	总挥发性有机物
	GB 21027—2020


表4 课业簿册

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素的限量
	GB 6675.4—2014

GB/T30419—2013

	2
	亮度（白度）
	GB/T 7974—2013


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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